**แบบเปิดเผยข้อมูลการใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2567**

**หน่วยงาน เทศบาลเมืองเมืองพล**

**อำเภอ พล จังหวัด ขอนแก่น**

| **ลำดับที่** | **ชื่อโครงการ/รายละเอียดโครงการ** | **จำนวนงบประมาณ** | **ได้รับอนุมัติ** |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | โครงการปรับปรุงทาสีพื้นอาคารตลาดสด อาคาร 5  รายละเอียดโครงการ  - ทำซ่อมผิวพื้นอาคารเดิมพร้อมขัดผิวหน้าให้เรียบ พื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,200.00 ตารางเมตร  - ทางเดินทำการทาสีชนิด Epoxy Coating พื้นที่ไม่น้อยกว่า 600.00 ตารางเมตร  - แบ่งแผงล็อคขายสินค้า ทาด้วยสีน้ำ Acrylic Roofpaint และตีเส้นแบ่งล็อค พื้นที่แบ่งล็อคประมาณ 600.00 ตารางเมตร | 497,000 บาท | ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาเทศบาลเมืองเมืองพล สมัยสามัญ สมัยที่สี่ ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 30 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 |
| 2 | โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.พร้อมท่อระบายน้ำซอยเสริมสวาสดิ์ 15 (ซอยปุ่นอุทิศเดิม)  รายละเอียดโครงการ  - ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หนาไม่น้อยกว่า 0.15 เมตร กว้างไม่น้อยกว่า 3.00 เมตร ความยาวไม่น้อยกว่า 99.00 เมตรหรือพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 284.00 ตารางเมตร  - วางท่อ ค.ส.ล. Ø 0.60 x 1.00 เมตร ความยาวรวมบ่อพัก ค.ส.ล. ไม่น้อยกว่า 99.00 เมตร | 380,000 บาท | ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาเทศบาลเมืองเมืองพล สมัยสามัญ สมัยที่สี่ ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 30 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 |
| 3 | โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.พร้อมระบบระบายน้ำซอยพลรัตน์ 12/1 (ซอยดาบมานพ) ชุมชนเมืองพล  รายละเอียดโครงการ  - ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หนาไม่น้อยกว่า 0.15 เมตร กว้างเฉลี่ย 2.00 - 3.00 เมตร ความยาวไม่น้อยกว่า 15.00 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่รวมทั้งหมดไม่น้อยกว่า 34.00 ตารางเมตร  - วางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาด Ø 0.40 x 1.00 เมตร ความยาวรวมบ่อพัก ค.ส.ล. ไม่น้อยกว่า 15.00 เมตร | 80,000 บาท | ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาเทศบาลเมืองเมืองพล สมัยสามัญ สมัยที่สี่ ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 30 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 |
| 4 | โครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรเดิมแอสฟัลท์ติกคอนกรีตพร้อมวางระบบระบายน้ำและปรับปรุงทางเท้าทั้งสองฝั่งถนนเมืองพล (ช่วงถนนมิตรภาพถึงสุดเขตเทศบาล)  รายละเอียดโครงการ  - ปรับปรุงชั้นทางเดิม ด้วยวิธี Pavement in-Place Recycling ปูทับด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต กว้างเฉลี่ย 8.50 - 11.00 เมตร ระยะทางไม่น้อยกว่า 1,426 เมตร  - ท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ชนิดท่อเหลี่ยมพร้อมบ่อพัก ขนาด 1.50x1.50x1.00 เมตร ระยะทางไม่น้อยกว่า 1,426 เมตร  - งานรื้อทางเท้าเดิมพร้อมปรับปรุงใหม่ กว้างไม่น้อยกว่า 1.50 เมตร ตลอดแนว | 12,200,000 บาท | ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาเทศบาลเมืองเมืองพล สมัยสามัญ สมัยที่สี่ ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 30 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 |
| 5 | โครงการปรับปรุงผิวจราจรเดิม ซอยมิตรภาพ 1 (หมู่บ้านฉัตรเพชร) โดยการปูแอสฟัลท์คอนกรีต  รายละเอียดโครงการ  - ปรับปรุงผิวจราจรเดิมโดยการปูแอสฟัลท์คอนกรีต หนาไม่น้อยกว่า 0.04 เมตร กว้างไม่น้อยกว่า 7.00 เมตร ความยาวรวมไม่น้อยกว่า 337.00 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 2,359.00 ตารางเมตร | 830,000 บาท | ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาเทศบาลเมืองเมืองพล สมัยสามัญ สมัยที่สี่ ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 30 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 |
| 6 | โครงการปรับปรุงผิวจราจรเดิมซอยเจริญสุข 2 และ 4 (ซอยเบญจา 1 และ 2 เดิม) โดยการปูแอสฟัลท์คอนกรีต  รายละเอียดโครงการ  - ปรับปรุงผิวจราจรเดิม โดยการปูแอสฟัลท์คอนกรีต หนาไม่น้อยกว่า 0.04 เมตร กว้างไม่น้อยกว่า 7.00 เมตร ความยาวรวมไม่น้อยกว่า 452.00 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 3,160.00 ตารางเมตร | 1,100,000 บาท | ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาเทศบาลเมืองเมืองพล สมัยสามัญ สมัยที่สี่ ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 30 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 |
| 7 | โครงการปรับปรุงผิวจราจรเดิมซอยเมืองพล 2,4,6 และ 8 (หมู่บ้านดวงดาวเดิม) โดยการปูแอสฟัลท์คอนกรีต  รายละเอียดโครงการ  - ปรับปรุงผิวจราจรเดิมโดยการปูแอสฟัลท์คอนกรีต หนาไม่น้อยกว่า 0.04 เมตร กว้างเฉลี่ย 7.00 - 16 เมตร ความยาวรวมไม่น้อยกว่า 790.00 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 6,567.00 ตารางเมตร | 2,400,000 บาท | ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาเทศบาลเมืองเมืองพล สมัยสามัญ สมัยที่สี่ ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 30 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 |
| 8 | โครงการปรับปรุงซ่อมแซมทางเท้าถนนเสริมสวาสดิ์ (รอบเทศบาลเมืองเมืองพลและหน้าศูนย์แพทย์ชุมชนเมืองพล)  รายละเอียดโครงการ  - ปรับปรุงซ่อมแซมทางเท้าถนนเสริมสวาสดิ์ (รอบเทศบาลเมือง เมืองพล และหน้าศูนย์แพทย์ชุมชนเมืองพล) โดยปูกระเบื้องคอนกรีต กว้างเฉลี่ย 1.80 - 2.00 เมตร ความยาวรวมไม่น้อยกว่า 565.00 เมตร พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 1,080.00 ตารางเมตร | 1,950,000 บาท | ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาเทศบาลเมืองเมืองพล สมัยสามัญ สมัยที่สี่ ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 30 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 |
| 9 | โครงการปรับปรุงซ่อมแซมทางเท้าถนนพลรัตน์ (หน้าโรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล)  รายละเอียดโครงการ  - ปรับปรุงซ่อมแซมทางเท้าถนนพลรัตน์ (หน้าโรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล) จำนวน 1 ฝั่ง โดยการปูกระเบื้องคอนกรีต กว้างไม่น้อยกว่า 2.00 เมตร ความยาวรวมไม่น้อยกว่า 110.00 เมตร พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 220.00 ตารางเมตร | 400,000 บาท | ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาเทศบาลเมืองเมืองพล สมัยสามัญ สมัยที่สี่ ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 30 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 |
| 10 | โครงการปรับปรุงซ่อมแซมทางเท้าถนนสามัคคี (หน้าโรงเรียนเทศบาลหนองแวงประชาอุปถัมภ์)  รายละเอียดโครงการ  - ปรับปรุงซ่อมแซมทางเท้าถนนสามัคคี (หน้าโรงเรียนเทศบาลหนองแวงประชาอุปถัมภ์) จำนวน 1 ฝั่ง โดยการปูกระเบื้องคอนกรีต กว้างไม่น้อยกว่า 2.00 เมตร ความยาวรวมไม่น้อยกว่า 150.00 เมตร พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 300.00 ตารางเมตร | 540,000 บาท | ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาเทศบาลเมืองเมืองพล สมัยสามัญ สมัยที่สี่ ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 30 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 |
| 11 | โครงการปรับปรุงซ่อมแซมทางเท้าถนนพลรัตน์ (หน้าที่ว่าการอำเภอพล)  รายละเอียดโครงการ  - ปรับปรุงซ่อมแซมทางเท้าถนนพลรัตน์ (หน้าที่ว่าการอำเภอพล) จำนวน 1 ฝั่ง โดยการ ปูกระเบื้องคอนกรีต กว้างไม่น้อยกว่า 2.00 เมตร ความยาวรวมไม่น้อยกว่า 220.00 เมตร พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 440.00 ตารางเมตร | 800,000 บาท | ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาเทศบาลเมืองเมืองพล สมัยสามัญ สมัยที่สี่ ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 30 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 |
| 12 | โครงการปรับปรุงซ่อมแซมทางเท้าถนนเสริมสวาสดิ์ (หน้าวัดสระจันทราวาส)  รายละเอียดโครงการ  - ปรับปรุงซ่อมแซมทางเท้าถนนเสริมสวาสดิ์ (หน้าวัดสระจันทราวาส) จำนวน 1 ฝั่ง โดยการปูกระเบื้องคอนกรีต กว้างไม่น้อยกว่า 1.50 เมตร ความยาวรวมไม่น้อยกว่า 340.00 เมตร พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 510.00 ตารางเมตร | 920,000 บาท | ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาเทศบาลเมืองเมืองพล สมัยสามัญ สมัยที่สี่ ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 30 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 |
| 13 | โครงการปรับปรุงซ่อมแซมทางเท้าถนนพานิชย์เจริญ (หน้าโรงเรียนอนุบาลไพศาลวิทย์)  รายละเอียดโครงการ  - ปรับปรุงซ่อมแซมทางเท้าถนนพานิชย์เจริญ (หน้าโรงเรียนอนุบาลไพศาลวิทย์) จำนวน 1 ฝั่ง โดยการปูกระเบื้องคอนกรีต กว้างไม่น้อยกว่า 3.50 เมตร ความยาวรวมไม่น้อยกว่า 29.00 เมตร พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 101.50 ตารางเมตร | 180,000 บาท | ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาเทศบาลเมืองเมืองพล สมัยสามัญ สมัยที่สี่ ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 30 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 |
| 14 | โครงการปรับปรุงผิวจราจรเดิม โดยการปูแอสฟัลท์คอนกรีตถนนพงศ์นพรัตน์ (ซอย MJK) ชุมชนพลประชากลางเมือง  รายละเอียดโครงการ  - ปรับปรุงผิวจราจรเดิมโดยการปูแอสฟัลท์คอนกรีต หนาไม่น้อยกว่า 0.04 เมตร กว้างเฉลี่ย 9.00 - 10.00 เมตร ความยาวไม่น้อยกว่า 242.00 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 2,299.00 ตารางเมตร | 750,000 บาท | ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาเทศบาลเมืองเมืองพล สมัยสามัญ สมัยที่สี่ ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 30 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 |
| 15 | โครงการปรับปรุงผิวจราจรเดิมโดยการปูแอสฟัลท์คอนกรีตซอยพานิชย์เจริญ 4 (ตรงข้ามธนาคารออมสิน) ชุมชนพลประชานุกูล  รายละเอียดโครงการ  - ปรับปรุงผิวจราจรเดิมโดยการปูแอสฟัลท์คอนกรีต หนาไม่น้อยกว่า 0.04 เมตร กว้างไม่น้อยกว่า 8.00 เมตร ความยาวไม่น้อยกว่า 130.00 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 1,040.00 ตารางเมตร | 350,000 บาท | ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาเทศบาลเมืองเมืองพล สมัยสามัญ สมัยที่สี่ ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 30 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 |
| 16 | โครงการปรับปรุงซ่อมแซมทางเท้าด้านหน้าและด้านข้างวัดมิ่งเมืองฯ ถนนเพลินจิตต์  รายละเอียดโครงการ  - ปรับปรุงทางเท้า ด้านหน้าและด้านข้างวัดมิ่งเมืองฯ ถนนเพลินจิตต์ จำนวน 1 ฝั่ง กว้างไม่น้อยกว่า 2.00 เมตร ความยาวไม่น้อยกว่า 360.00 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 720.00 ตารางเมตร | 1,300,000 บาท | ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาเทศบาลเมืองเมืองพล สมัยสามัญ สมัยที่สี่ ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 30 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 |
| 17 | โครงการปรับปรุงซ่อมแซมทางเท้าด้านหน้าและด้านข้าง ธกส. ถนนเพลินจิตต์และถนนรามราช  รายละเอียดโครงการ  - ทำการปรับปรุงทางเท้า กว้างเฉลี่ย 2.00 - 2.50 เมตร ความยาว ไม่น้อยกว่า 80.00 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 180.00 ตารางเมตร | 320,000 บาท | ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาเทศบาลเมืองเมืองพล สมัยสามัญ สมัยที่สี่ ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 30 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 |
| 18 | โครงการปรับปรุงซ่อมแซมทางเท้าบริเวณหน้าธนาคารกรุงเทพ รายละเอียดโครงการ  - ทำการปรับปรุงทางเท้า กว้างเฉลี่ย 2.60 - 2.70 เมตร ความยาวไม่น้อยกว่า 16.00 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 40.00 ตารางเมตร | 100,000 บาท | ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาเทศบาลเมืองเมืองพล สมัยสามัญ สมัยที่สี่ ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 30 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 |
| 19 | โครงการปรับปรุงซ่อมแซมทางเท้าบริเวณหน้าธนาคารออมสิน รายละเอียดโครงการ  - ทำการปรับปรุงทางเท้า กว้างเฉลี่ย 1.85 - 3.90 เมตร ความยาวไม่น้อยกว่า 34.00 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 85.00 ตารางเมตร | 150,000 บาท | ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาเทศบาลเมืองเมืองพล สมัยสามัญ สมัยที่สี่ ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 30 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 |
| 20 | โครงการปรับปรุงซ่อมแซมทางเท้าบริเวณหน้าธนาคารกสิกรไทย เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงซ่อมแซมทางเท้าบริเวณหน้าธนาคารกสิกรไทย โดยมีรายละเอียดดังนี้  - ทำการปรับปรุงทางเท้า กว้างเฉลี่ย 3.20 - 3.40 เมตร ความยาวไม่น้อยกว่า 16.00 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 40.00 ตารางเมตร  - เป็นไปตามแบบแปลนเทศบาลเมืองเมืองพล เลขที่ 22/2567  - เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 14 พ.ศ. 2562 มาตรา 50 (2)  - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ฉบับทบทวน ครั้งที่ 1/2566 เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2567 หน้าที่ 16 ลำดับที่ 17 | 100,000 บาท | ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาเทศบาลเมืองเมืองพล สมัยสามัญ สมัยที่สี่ ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 30 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 |
| 21 | โครงการปรับปรุงซ่อมแซมทางเท้า บริเวณหน้าธนาคารกรุงไทย  รายละเอียดโครงการ  - ทำการปรับปรุงทางเท้า กว้างเฉลี่ย 4.00 - 6.00 เมตร ความยาว ไม่น้อยกว่า 16.50 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 70.00 ตารางเมตร | 140,000 บาท | ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาเทศบาลเมืองเมืองพล สมัยสามัญ สมัยที่สี่ ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 30 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 |
| 22 | โครงการปรับปรุงผิวจราจรเดิมโดยการปูแอสฟัลท์คอนกรีต และปรับปรุงซ่อมแซมทางเท้าซอยเสริมสวาสดิ์ 10 (ข้างโรงเรียนพลประชานุกูล)  รายละเอียดโครงการ  ช่วงที่ 1 ปรับปรุงผิวจราจรเดิมโดยการปูแอสฟัลท์คอนกรีต หนาไม่น้อยกว่า 0.04 เมตร กว้างเฉลี่ย 12.00 - 13.00 เมตร ความยาวไม่น้อยกว่า 208.00 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 2,600.00 ตารางเมตร  ช่วงที่ 2 ทำการปรับปรุงทางเท้า กว้างไม่น้อยกว่า 2.00 เมตร ความยาวไม่น้อยกว่า 208.00 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 410.00 ตางรางเมตร | 1,650,000 บาท | ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาเทศบาลเมืองเมืองพล สมัยสามัญ สมัยที่สี่ ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 30 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 |
| 23 | โครงการปรับปรุงผิวจราจรเดิมโดยการปูแอสฟัลท์คอนกรีตซอยเจริญสุข 6,8,10 (ซอยรุ่งเรืองเดิม) ชุมชนเมืองใหม่  รายละเอียดโครงการ  - ปรับปรุงผิวจราจรเดิมโดยการปูแอสฟัลท์คอนกรีต หนาไม่น้อยกว่า 0.04 เมตร กว้างเฉลี่ย 5.50 - 6.00 เมตร ความยาวไม่น้อยกว่า 410.00 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 2,357.00 ตารางเมตร | 860,000 บาท | ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาเทศบาลเมืองเมืองพล สมัยสามัญ สมัยที่สี่ ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 30 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 |
| 24 | โครงการปรับปรุงผิวจราจรเดิมโดยการปูแอสฟัลท์คอนกรีตและวางระบบระบายน้ำซอยพลรัตน์ 1, 3 และซอยเชื่อม (ตรงข้ามร้านฟาติมา) ชุมชนพลประชานุกูล  รายละเอียดโครงการ  - ปรับปรุงผิวจราจรเดิมโดยการปูแอสฟัลท์คอนกรีต หนาไม่น้อยกว่า 0.04 เมตร กว้างเฉลี่ย 4.00 - 7.00 เมตร ความยาวไม่น้อยกว่า 255.00 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 1,017.00 ตารางเมตร | 910,000 บาท | ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาเทศบาลเมืองเมืองพล สมัยสามัญ สมัยที่สี่ ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 30 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 |
| 25 | โครงการปรับปรุงผิวจราจรเดิมโดยการปูแอสฟัลท์คอนกรีตซอยเสริมสวาสดิ์ 9 (ซอยหวานตลอดเดิม) ชุมชนพลประชาพัฒนา  รายละเอียดโครงการ  - ปรับปรุงผิวจราจรเดิมโดยการปูแอสฟัลท์คอนกรีต หนาไม่น้อยกว่า 0.04 เมตร กว้างเฉลี่ย 2.50 เมตร ความยาวไม่น้อยกว่า 152.00 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 380.00 ตารางเมตร | 150,000 บาท | ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาเทศบาลเมืองเมืองพล สมัยสามัญ สมัยที่สี่ ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 30 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 |
| 26 | โครงการปรับปรุงผิวจราจรเดิมโดยการปูแอสฟัลท์คอนกรีตซอยเสริมสวาสดิ์ 3 (ทางเข้าโรงเรียนอนุบาลไพศาลวิทย์) ชุมชนพลประชากลางเมือง  รายละเอียดโครงการ  - ปรับปรุงผิวจราจรเดิมโดยการปูแอสฟัลท์คอนกรีต หนาไม่น้อยกว่า 0.04 เมตร กว้างเฉลี่ย 5.00 - 6.00 เมตร ความยาวไม่น้อยกว่า 68.00 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 374.00 ตารางเมตร | 130,000 บาท | ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาเทศบาลเมืองเมืองพล สมัยสามัญ สมัยที่สี่ ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 30 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 |
| 27 | โครงการปรับปรุงผิวจราจรเดิมโดยการปูแอสฟัลท์คอนกรีตซอยพลรัตน์ 2 (ข้างที่ว่าการอำเภอพล) ชุมชนทุ่งรวงทอง  รายละเอียดโครงการ  - ปรับปรุงผิวจราจรเดิมโดยการปูแอสฟัลท์คอนกรีต หนาไม่น้อยกว่า 0.04 เมตร กว้างไม่น้อยกว่า 8.00 เมตร ความยาวไม่น้อยกว่า 210.00 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 1,680.00 ตารางเมตร | 580,000 บาท | ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาเทศบาลเมืองเมืองพล สมัยสามัญ สมัยที่สี่ ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 30 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 |
| 28 | โครงการปรับปรุงผิวจราจรเดิมโดยการปูแอสฟัลท์คอนกรีตซอยพานิชย์เจริญ 7 (ซอยพานิชย์เจริญ 1 เดิม) ชุมชนหนองแวง 1  รายละเอียดโครงการ  - ปรับปรุงผิวจราจรเดิมโดยการปูแอสฟัลท์คอนกรีต หนาไม่น้อยกว่า 0.04 เมตร กว้างเฉลี่ย 5.00 - 6.00 เมตร ความยาวไม่น้อยกว่า 565.00 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 3,100.00 ตารางเมตร | 1,000,000 บาท | ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาเทศบาลเมืองเมืองพล สมัยสามัญ สมัยที่สี่ ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 30 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 |
| 29 | โครงการปรับปรุงผิวจราจรเดิมโดยการปูแอสฟัลท์คอนกรีตถนนพลรัตน์ ช่วงแยกถนนพานิชย์เจริญ-ห้าแยก ชุมชนทุ่งรวงทอง  รายละเอียดโครงการ  - ปรับปรุงผิวจราจรเดิมโดยการปูแอสฟัลท์คอนกรีต หนาไม่น้อยกว่า 0.04 เมตร กว้างเฉลี่ย 13.00 - 14.00 เมตร ความยาวไม่น้อยกว่า 340.00 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 4,590.00 ตารางเมตร | 1,800,000 บาท | ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาเทศบาลเมืองเมืองพล สมัยสามัญ สมัยที่สี่ ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 30 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 |

**ผู้รับรองข้อมูล**

ลงชื่อ .............................................

(นายณรงค์ ปัตะเวสัง)

ตำแหน่ง ปลัดเทศบาลเมืองเมืองพล